TP – Concevoir un réseau composé de 3 LAN
Situation
Une petite entreprise souhaite séparer son réseau informatique en trois réseaux locaux différents.
· LAN 1 : postes des utilisateurs 
· LAN 2 : postes des utilisateurs 
· LAN 3 : réseau réservé au serveur 
Les trois réseaux doivent pouvoir communiquer entre eux grâce à un routeur.
Vous devez concevoir, configurer puis tester ce réseau avec Filius.

Matériel imposé
Votre réseau devra comporter :
· 1 routeur 
· 2 switchs 
· LAN 1 : au moins 2 postes 
· LAN 2 : au moins 2 postes 
· LAN 3 : 1 serveur 
· un Generic Client sur un poste du LAN 1 
· un Generic Client sur un poste du LAN 2 
· un Generic Server sur le serveur du LAN 3 
Le serveur du LAN 3 pourra être relié directement à une interface du routeur.
Architecture attendue
      LAN 1                         LAN 2
 PC1 -------\                   /------- PC3
             SWITCH 1       SWITCH 2
 PC2 -------/      \         /     \----- PC4
                    \       /
                     ROUTEUR
                        |
                        |
                     SERVEUR
                       LAN 3

Travail demandé
1. Concevoir le plan d'adressage
Les trois LAN doivent appartenir à trois réseaux IP différents.
Vous choisirez vous-mêmes les adresses IP en respectant les règles d'adressage IPv4.
Compléter votre plan avant de commencer la configuration :
	Équipement
	LAN
	Adresse IP
	Masque
	Passerelle

	Poste 1
	LAN 1
	
	
	

	Poste 2
	LAN 1
	
	
	

	Interface routeur LAN 1
	LAN 1
	
	
	

	Poste 3
	LAN 2
	
	
	

	Poste 4
	LAN 2
	
	
	

	Interface routeur LAN 2
	LAN 2
	
	
	

	Serveur
	LAN 3
	
	
	

	Interface routeur LAN 3
	LAN 3
	
	
	


Question : pourquoi les trois LAN ne peuvent-ils pas utiliser le même réseau IP ?

2. Réaliser le réseau dans Filius
Construire l'architecture correspondant au cahier des charges.
Tous les équipements devront être clairement renommés :
LAN1-PC1, LAN1-PC2, LAN2-PC1, LAN2-PC2, SERVEUR, ROUTEUR, SWITCH1, SWITCH2.
Configurer ensuite les adresses IP, masques et passerelles nécessaires.
Aucun poste ne doit posséder la même adresse IP qu'un autre.

3. Vérifier le fonctionnement du réseau
Effectuer les tests nécessaires pour démontrer que :
· deux postes appartenant au LAN 1 communiquent ; 
· deux postes appartenant au LAN 2 communiquent ; 
· un poste du LAN 1 communique avec un poste du LAN 2 ; 
· un poste du LAN 1 communique avec le serveur ; 
· un poste du LAN 2 communique avec le serveur. 
Pour chaque test important, noter :
	Machine de départ
	Machine d'arrivée
	Commande utilisée
	Résultat

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Dans l'activité précédente, le ping permet de tester l'échange de paquets entre deux machines et traceroute permet d'observer le chemin suivi par ces paquets. 

4. Mettre en place une communication client-serveur
Sur le serveur du LAN 3, installer et lancer :
Generic Server – port 55555
Sur un poste du LAN 1, installer :
Generic Client
Faire de même sur un poste du LAN 2.
Les deux clients doivent parvenir à établir une connexion avec le serveur situé dans le LAN 3.
Envoyer depuis chaque client un message différent :
Message provenant du LAN 1
puis
Message provenant du LAN 2
À montrer au professeur
Le professeur devra pouvoir constater :
· la connexion du client du LAN 1 au serveur ; 
· la connexion du client du LAN 2 au serveur ; 
· la réception des messages par le serveur. 

